Bildunterschriften



Dallmer\_Bitumen\_01.jpg

Die neuen Dallmer Bitumenmanschetten schützen das Bauwerk zuverlässig vor aufsteigender Kapillarfeuchtigkeit.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Bitumen\_02.jpg

Die neu entwickelte Dallmer Bitumenmanschette ist in den Nennweiten DN 50 und DN 100 erhältlich und punktet mit ihrer besonders einfachen Montage.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Bitumen\_03.jpg

Bisher: Einschalung und Aussparung zur Freimachung für das Einlassen der Ablaufgehäuse in die Bodenplatte erforderlich.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Bitumen\_04.jpg

Neu: vollständiges Gießen der Bodenplatte möglich. Keine Aussparung in der Bodenplatte notwendig.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Bitumen\_05.jpg

Schritt 1

Die montagefertige Bitumenmanschette lässt sich direkt installieren. Die integrierte Positionierhilfe sorgt für die einfache und optimale Ausrichtung.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Bitumen\_06.jpg

Schritt 2

Der Bauschutzdeckel garantiert den optimalen Schutz des Dichtelements und des Abwasserrohrs vor Hitzeeinwirkung während des Aufschweißens der Bitumenmanschette.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG



Dallmer\_Bitumen\_07.jpg

Schritt 3

Abschließend wird der DallDrain-Ablaufkörper einfach in das Abwasserrohr eingesteckt, fertig.

Foto: Dallmer GmbH + Co. KG